**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje kolor, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.
5. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wymiary mebli: +/- 2 cm z zastrzeżeniem mebli robionych na wymiar oraz mebli, w opisach których podany jest wymiar minimalny, lub inna tolerancja.
8. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty. Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – na każde żądanie Zamawiającego.
9. **Kolor mebli i tapicerki należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.**

**Część I – meble do budynku Rektoratu**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa wraz z transportem, montażem i ustawieniem mebli do Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5 w Kielcach, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilość  sztuk | UWAGI |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** | **Biurko proste  o kształcie blatu prostokątnym**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 1600 [mm], * wysokość 740 [mm], * głębokość 700 [mm], * blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], * boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu,  |  | | --- | | * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością   na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone  w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, |  * krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, * biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **7** |  |
| **2.** | **Biurko proste  o kształcie blatu prostokątnym**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 1400 [mm], * wysokość 740 [mm], * głębokość 700 [mm], * blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], * boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, * krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, * biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **3** |  |
| **3.** | **kontener jezdny pod**  **biurko pracownicze**  Kontenerek półka z szufladą pod biurko  *Zdjęcie poglądowe*  https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 450 [mm], * wysokość 650 [mm], * głębokość 550 [mm], * kontener mobilny – na kółkach; kółka podgumowane, * w górnej części 1 wysuwana szuflada, zamykana na składany klucz zabezpieczający przed złamaniem, * szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, * szafka z otwieranymi drzwiczkami zamykanymi na klucz, w środku wyposażona w 1 półkę, * szuflada + szafka wyposażone w podłużny uchwyt,metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. * korpusy kontenerów mają być jednolite z kolorystyką szuflad, wieńców oraz pleców.   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **10** |  |
| **4.** | **Kontener biurkowy zamkiem**  [Kontenerek biurowy mobilny 4 szuflady](https://www.meblebiurowe-online.pl/sklep-produkt/665-Kontenerek_biurowy_mobilny_4_szuflady.php)  *Zdjęcie poglądowe*  https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 450 [mm], * wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka * głębokość 400 [mm], * kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, * szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, * każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, * boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.   **!! wysokość kontenera dopasowana do wysokości biurka**  **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **12** |  |
| **5.** | **Regał**  **(półki, szafki)**    https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 800 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości  25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, * boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, * plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, * regał - pół witryna, górna część otwarta z jedną półką, dolna część z dwiema półkami, zamykana drzwiczkami (2 oddzielne szafki z drzwiami – przegroda pionowa), * przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., * drzwi z zamkiem szt. 2 z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm), * drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, * regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,   **!! wysokość drzwiczek dopasowana do wysokości drzwiczek szafy aktowej niskiej /komody/.**  **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **5** |  |
| **6.** | **Szafa aktowa z zamkiem**  s585_szafy_biurowe_aktowe_zamykane_na_klucz_dostepne_od_reki_meble_do_biura_tanie_producent_mebli_biurowych_economic  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 800 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości  25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm), * drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, * przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **6** |  |
| **7.** | **Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska)**    *Zdjęcie poglądowe*  https://hurtownia.komandor.pl/mazowieckie/images/com_sobi2/clients/391_img.jpg | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 600 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | **2** |  |
| **8.** | **Szafa aktowa niska /komoda/**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 800 [mm], * wysokość 1130 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm),  |  | | --- | | * wnętrze szafki musi zawierać dwie półki dające możliwość   ustawienia trzech rzędów segregatorów,   * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację   poziomu/wysokości   * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000   **Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny** | | **5** |  |
| **9.** | **Stolik na jednej nodze**  Stół do kawiarni ASTRID,  Ø 700 mm, laminat, brzoza, czarny  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * wysokość 750 [mm], * blat okrągły - śr. 750 [mm] * stolik na podstawie talerzowe (talerz ma posiadać od spodu zabezpieczenie posadzki), * noga - wykonana z rury stalowej o średnicy w zakresie 75-80 mm, zakończonej talerzem o średnicy w zakresie 450-500 mm, * blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, * elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006   kolor blatu – **dąb sonoma lub równoważny** | **4** |  |
| **10.** | **Fotel obrotowy do biurka**    *Zdjęcie poglądowe*  Krzesła rehabilitacyjne Classic - zakres regulacji | * wymiary fotela: *(z tolerancją +/- 30 mm. )* * wysokość całkowita: 945-1155 mm * wysokość siedziska: 415-545 mm * wysokość oparcia: 540-600 mm * szerokość siedziska: 450 mm * głębokość siedziska: 395-450 mm * ergonomiczne ukształtowanie, * wysokie oparcie, wyprofilowane pod naturalną krzywiznę kręgosłupa; zapewniające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, * regulacja wysokości oparcia, kąta odchylenia oparcia oraz głębokości i wysokości siedziska, * siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze szarym, grafitowym, tylne osłony z czarnego tworzywa sztucznego, * profilowane, trwałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym, * krzyżak pięcioramienny w kolorze czarnym, * samohamowne kółka do powierzchni twardych (parkiety), które nie niszczą podłoża, zapewniające płynną możliwość przemieszczania się wraz z krzesłem, * wytrzymujące obciążenie min. 100 kg, | **23** |  |
| **11.** | **Krzesło na metalowej ramie**  https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/bigProductImage/images/product/krzeslo-styl-arm-2046.jpeg  *Zdjęcie poglądowe*  https://www.centrumkrzesel.pl/images/parameters/8812e77770dbead16133100b3de33a20a34feeea.jpeg | Wymiary: *(z tolerancją +/- 30 mm. )*   * wysokość z oparciem: 830 [mm], * wysokość siedziska: 480 [mm], * szerokość siedziska: 450 [mm], * głębokość siedziska: 450 [mm] * krzesło konferencyjne na stelażu 4-nożnym z podłokietnikami z tworzywa sztucznego, * miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, * siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, * wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), * nogi krzesła zakończone stopkami PCV, zaślepkami z tworzywa sztucznego, * tapicerka - tkaninaprzypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (tkanina Kaiman KN429 jasny zielony (limonkowy), * krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) | **23** |  |
| **12.** | **Fotel obrotowy**  **C:\Users\annwal\Pictures\fotel-biurowy-prestige-brando-pu-czarny-eko-skora.jpg**  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 4 cm. )*   * wysokość całkowita: 121-128 cm * oparcie: szer. – 50 cm   wys. – 77 cm   * siedzisko: głębokość – 49 cm   szer. – 50 cm   * podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska, * mechanizm, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie, * tapicerka: czarna eko-skóra lub skóra naturalna * wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. * stelaż: 5-cio ramienny krzyżak na kółkach, * kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku /do powierzchni twardych/, * max obciążenie : 130 kg | **2** |  |  |
| **13.** | **Dostawka do biurka**  Znalezione obrazy dla zapytania: dostawka do biurka  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * ½ koła o średnicy 800 mm * wysokość 740 mm * blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, * metalowa noga cylindryczna ze stopką regulacyjną * krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm]w kolorze blatu, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1 * przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem * w zestawie elementy montażowe   Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny** | **2** |  |
| **14.** | **Dostawka do biura**  Znalezione obrazy dla zapytania: dostawka do biurka półokrągłą  *Zdjęcia poglądowe*  **C:\Users\Start\Desktop\Bez tytułu.png** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 1400 mm * głębokość 500 mm * wysokość 740 mm, * blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, * 2 metalowe nogi cylindryczne ze stopką regulacyjną * krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem, * w zestawie elementy montażowe   Kolor okleiny **– dąb sonoma lub równoważny** | **1** |  |
| **15.** | **Stół prostokątny mały**  Zobacz obraz źródłowy  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * wysokość 750 [mm], * blat 1200 x 700 [mm] * na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, * stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). * blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, * stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości * plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi   Kolor blatu – **dąb sonoma lub równoważny** | **3** |  |
| **16.** | **Regał z przegródkami na listy**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm)*   * Szerokość 1900 [mm] * Wysokość 1850 [mm] * Głębokość 400 [mm] * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, * boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla * plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, * regał wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * korpus regału łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, * półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, * regał – składający się z dwóch części „górnej” i „dolnej”,   **Cześć dolna:**   * dolna część składa się dwóch szafek zamkniętych –(przegroda pionowa) zawierających po dwie półki oraz części otwartej zawierającej dwie półki * szerokość półek wynosi ok 60 cm, * przestrzenie między półkami – ok. 34 cm (miejsce na segregatory), * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi szt. 4 zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm), * drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000   **Część górna**   * Składa się z półek o szerokości 30 cm, * Dwa rzędy mają wysokość ok 40 cm,   **!! wysokość mebla dopasowana do wysokości szafy na ubrania**  Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny**  **Uwaga!**  **PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM** | **1** |  |
| **17.** | **Lada**  **(kancelaryjna)**      *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*  Lada składa się z 2 modułów w kształcie litery L :  Jeden moduł o konstrukcji płytowej oddziela pokój oraz przysłania biurko robocze. Jest to płyta o wysokości 120 cm i długości 150 cm oraz dostosowanej szerokości aby była to stabilna konstrukcja. Na płycie na wysokości 120 cm umieszczony jest blat roboczy o wymiarach 20 cm szer. x150 cm x 2,5-2,8 cm h.  Drugi moduł składa się z biurka z blatem roboczym na wysokości 74 cm i o wymiarach 50cm głębokości oraz 130 cm długości. Na biurku znajduje się nadstawka (głębokość 20 cm szerokość 70cm) na której znajduje się blat roboczy dla petentów o szerokości 35 cm równy wysokości blatowi z pierwszego modułu.  Od strony drzwi na korytarz osłona będąca nawiązaniem materiałowo i kolorystycznie do frontu lady .  • blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], gwarantujące sztywność wyrobu  • boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu,  • każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka.   * stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża,   • krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu,  • wykonana z płyty wiórowej o płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.  • nadstawka zawiera cztery przegródki,  • pod blatem roboczym od prawej strony na długości 70 cm znajdują się dwie półki.  • blat zamocowany do korpusu szafek biurowych poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności),  • nadstawka jako element zintegrowany z biurkiem, łączna wysokość - 120 cm. Wszystkie elementy lady połączone ze sobą muszą tworzyć jednolitą całość  Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny**  **Uwaga!**  **PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM** | **1** |  |
| **18.** | **Szafka aktowa niska /komoda/**  **D:\Dane\Pulipit\222.jpg**  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*  **!! Szafka dostosowana do wysokości i szerokości biurka**  Zamykana, dwuskrzydłowa z półką w środku   * głębokość 350 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm),  |  | | --- | | * wnętrze szafki musi zawierać jedną półkę dającą możliwość   ustawienia dwóch rzędów segregatorów,   * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację   poziomu/wysokości,   * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 | | **2** |  |
| **19.** | **Lada podawcza**  **D:\Dane\Pulipit\333.jpg**  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 1400 [mm], * wysokość 1050 [mm], * głębokość 450 [mm],   Dzielona na pół otwarta (bez drzwiczek) z półką w środku,  **blat jednoczęściowy**   * blat i boki (nogi) lady wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], * boki (nogi) lady pełne w kolorze blatu,  |  | | --- | | * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości lady. Stopki z tworzywa sztucznego nie rysujące podłoża, |  * wszystkie krawędzie blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, * wykonanie lady musi zapewnić sztywność konstrukcji, płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. | **1** |  |
| **20.** | **Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 600 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 * lustro na wewn. stronie drzwi   Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny** | **1** |  |
| **21.** | **Regał zamykany z półkami** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 600 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000   Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny** | **1** |  |
| **22.** | **Regał otwarty z półkami** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 400 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) * regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,   Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny** | **1** |  |
| **23.** | **Biurko w kształcę litery „L” prawostronne** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm)*   * szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], * wysokość 750 [mm], * boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, * krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, * biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 700 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.   Kolor okleiny – **dąb sonoma lub równoważny** | **1** |  |
| **24.** | **Krzesło**  Krzesła konferencyjne tapicerowane ISO C32 zielone - 6839886947 - oficjalne  archiwum Allegro  *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 30 mm)*   * wysokość z oparciem: 830 [mm], * wysokość siedziska: 480 [mm], * szerokość siedziska: 450 [mm], * krzesło konferencyjne na stelażu, * miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, * siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, * wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), * nogi krzesła zakończone stopkami PCV, zaślepkami z tworzywa sztucznego, * tapicerka - tkaninaprzypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, (tkanina Imitation leather Skaj V kolor V62 ciemny brąz), * krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) | **2** |  |

**Część II – meble gabinetowe**

**GABINET PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa produktu** | **Szczegółowy opis** | **Ilość**  **sztuk** | Cena jedn.  brutto | UWAGI |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 600 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, * zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 2 | **Biurko w kształcę litery „L” lewostronne** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm)*   * szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], * wysokość 750 [mm], * boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, * krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, * biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 700 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. * Przód biurka zabudowany   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 3 | **Kontener biurkowy z zamkiem** | *Wymiary:* (z tolerancją +/- 20 mm)   * szerokość 450 [mm], * wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka * głębokość 400 [mm], * kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, * szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, * każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), * wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, * boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, * płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 4 | **Stół na 4 nogach** | *Wymiary:* (z tolerancją +/- 20 mm)   * szerokość 1200 [mm] x 800 [mm], * wysokość 750 [mm], * stół na 4 nogach, na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, * stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). * blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, * stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, * elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 5 | **Regał zamykany z półkami** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 800 [mm], * wysokość 1850 [mm], * głębokość 400 [mm], * drzwi przeszklone (białe mleczne szkło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla * dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, * przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm * szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 6 | **Szafa aktowa niska (komoda)** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 1200 [mm], * wysokość 1500 [mm], * głębokość 400 [mm], * drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla * dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, * przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm * komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 7 | **Szafa aktowa niska (komoda)** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * szerokość 700 [mm], * wysokość 1500 [mm], * głębokość 400 [mm], * drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla * dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) * wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, * drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, * przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm * komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości   **Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny** | **1** |  |  |
| 8 | **Krzesło**  **C:\Users\aniwro\Desktop\krzesło.jpg** | Wymiary: *(z tolerancją +/- 30 mm. )*   |  | | --- | | Wysokość całkowita: 840 mm  Wysokość siedziska: 460 mm | | Głębokość siedziska: 420 mm | | Szerokość siedziska: 420 mm | | Nośność: 120 kg | | Kolor stelaża: elementy stalowe pokryte farbą proszkową w kolorze RAL 9006 | | Materiał podstawy: stal  Tkanina przypominająca skórę naturalną, łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, | | Materiał siedziska: gęsta struktura włókien  charakterystyczny dla skóry **(kolor ciemnozielony – butelkowa zieleń)** | | Sztaplowane: TAK | | **5** |  |  |
| 9 | **Fotel biurowy**    *Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )*   * Wysokość całkowita: 1220-1310 mm * Wysokość siedziska: 475-565 mm * Wysokość oparcia: 770 mm * Szerokość siedziska: 520 mm * Głębokość siedziska: 470 mm * kółka jezdne, podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska * front fotela tapicerowany skórą miękką licowaną * boki i tył z imitacji skóry. Wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. * Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy **MULTIBLOCK** z funkcją kołysania i blokadą siedziska i oparcia w 5 pozycjach. * Wyposażony w system Anti-Shock zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika   **Kolor obicia: ciemnozielony – butelkowa zieleń** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Część III – szafa biurowa wzmacniana – 1 sztuka**

Szafa metalowa biurowa – trzypółkowa, ze skarbczykiem SBM 213 m

Podwójne drzwi montowane ze schowanymi zawiasami, uchwyt blokujący z zamkiem dwupunktowym

Wymiary minimum 100 cm x 40 cm x 180 cm

Trzy wytrzymałe półki

Schowek wewnętrzny szafy zamykany na klucz

Zewnętrzne drzwi skrzydłowe zamykane na klucz

**Część IV – szafy metalowe**

1. Szafa metalowa z pełnymi drzwiami – 2 sztuki:

- szafa 2-drzwiowa o konstrukcji metalowej wykonana z blachy o grubości równej lub grubszej: 0.7 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją

- wysokość równa lub powyżej: powyżej 180 cm, szerokość równa lub powyżej: 80 cm, głębokość równa lub powyżej: 40 cm

- drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami

- maksymalne obciążenie półki do 50 kg

- liczba półek min. 5 położonych poziomo jednakowej wielkości, dodatkowe 4 półki, możliwość montażu dodatkowych półek na dowolnej wysokości, półki przestawne w siatce otworów

- zamykana na klucz

- kolor szary w palecie RAL

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach.



Fot. Zdjęcie poglądowe

2. Szafa metalowa z perforowanymi drzwiami – 1 sztuka:

- szafa 2-drzwiowa o konstrukcji metalowej wykonana z blachy o grubości równej lub powyżej: 0.7 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją

- wysokość równa lub powyżej: 180 cm, szerokość równa lub powyżej: 80 cm, głębokość równa lub powyżej: 40 cm

- drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami

- maksymalne obciążenie półki do 50 kg

- liczba półek min. 5 położonych poziomo jednakowej wielkości, dodatkowe 4 półki, możliwość montażu dodatkowych półek na dowolnej wysokości, półki przestawne w siatce otworów


- zamykana na klucz

- kolor szary w palecie RAL

- wentylacja nowoczesna (perforacja),

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach.

Zdjęcia poglądowe:



**Część V – regał archiwalny – 6 sztuk**

Typ regału: archiwalny

Ilość: - 6 szt.

Materiał: metalowe

Wysokość: od 1800 mm do 2000 mm

Szerokość: od 900 mm do 1200 mm

Głębokość: od 300 mm do 400 mm

Liczba półek: minimum 4 do 6

Kolor preferowany: szary.

Przeznaczenie: zakup regałów niezbędny jest do organizacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

**Część VI – szafki depozytowe – 32 segmenty**

Szafa skrytkowa metalowa 600x490-500x1800mm (+/- 2%)

Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035 (lub równoważny). Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm, powierzchnia gładka i łatwa do utrzymania czystości

Wyposażenie: 8 skrytek w układzie 2x4, wzmocnione drzwiczki, otwory wentylacyjne, zamek cylindryczny typu master – dwa kluczyki, regulatory umożliwiające poziomowanie

Wymiary:

Szerokość: 600 mm

Głębokość: 490-500 mm

Wysokość: 1800 mm

Atest higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny.